**技术规格书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** | **单屏显示器** | **NBD11HAF** |
| **显示单元** | 对角线尺寸(inch） | 110″ |
| 背光类型 | LED |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 色彩 | 10bit–1.07B |
| 视角 | 垂直上下178°,水平左右178°(CR＞10) |
| 响应时间 | 8ms |
| 对比度 | 1200:1 |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 像素间距 (mm) | 0.6345×0.6345 (H×V)  [40PPI] |
| 屏幕活动域（mm） | 2436.48(H) × 1370.52(V) |
| **接口** | 输入接口 | 视频 | HDMI1.4×2，HDMI2.0×2,DP1.2×2 |
| 音频 | / |
| 输出接口 | 视频 | DP×1 |
| 音频 | / |
| 扬声器 | 10W x 2 |
| 控制接口 | RJ45x2（RS232 inx1 & RS232 OUTx1) |
| **电源** | 输入电源 | AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz |
| 功耗 | 500W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| **环境** | 工作温度 | 0℃ ～ 40℃ |
| 工作湿度 | 10%RH ～ 90%RH（无凝露） |
| **物理特性** | 机身颜色 | 黑色 |
| 机身材质 | 型材前框+钣金后壳 |
| 整机尺寸 | 2474mmx1408mmx91mm |
| 整机壁挂孔距 | 4-M8 螺丝孔1500mmx800mm |
| 包装方式 | 纸箱 |
| 包装尺寸 | 2680mmx1730mmx320mm |
| 净重 | ≈80Kg |
| 毛重 | ≈110Kg |
| **附件** | 交流电源线、保修卡、合格证、说明书、遥控器、挂架。 |
|  |

**提示：**

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。