**技术规格书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** | **拼接显示器** | **VS550L** |
| **显示单元** | 对角线尺寸(inch） | 54.64″ |
| 背光类型 | 直下式LED背光源 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 色彩 | 10bit-1.07Billion |
| 视角 | 垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10) |
| 响应时间 | 8ms |
| 对比度 | 1200:1 |
| 亮度 | 500cd/㎡ |
| 像素间距 (mm) | 0.630(H)×0.630(V) |
| 屏幕活动域（mm） | 1209.63(H)×680.34(V) |
| **拼接尺寸** | 物理拼缝（双边框） | 0.88mm |
| **接口** | 输入接口 | 视频 | HDMI×1, DVI×1 |
| 音频 | / |
| 输出接口 | 视频 | / |
| 音频 | / |
| 控制接口 | RS232 IN×1,RS232 OUT×2 |
| 升级调试接口 | USB×1 |
| **电源** | 电源要求 | AC100V-240V～,50Hz/60Hz |
| 功耗 | 235W |
| 能源效率 | ≥2.0cd/W(符合国家能效标准节能等级Ⅰ级) |
| **运行环境** | 运行温度 | 0℃～40℃ |
| 运行湿度 | 10%～90% RH (无凝露) |
| **物理特性** | 机身颜色 | 黑色 |
| 机身材质 | 铁壳 |
| **物理特性** | 净重 | 约为25.6KG |
| 毛重 | 约为28KG |
| 外形尺寸(mm) | 1210.5×681.2×114.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **随机附件** | 交流电源线、控制线一套、保修卡、合格证**附件** |
| **产品 外形图** |  |

**声明**

* 本产品的性能在不断改进之中，所有产品的规格（包括功能、应用、外观和颜色等）以实物为准，如有更改，恕不另行通知。
* 除了由法律规定的赔偿之外，VEWELL对于客户或第三方在使用本机时由于不当操作、不可抗力、自然损耗或使用非原装零部件导致的损坏或损失不承担责任,对于由此而产生的任何其它有关的故障或损失也不承担责任。